{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Tabelle1","Tabelle2","Tabelle3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Programm \"NOHD-Schwingspiegel\" berechnet den Sicherheitsabstand"]
["nur sichtbarer Spektralbereich; Strahlbewegung überwacht (ohne Gewähr!)"]
[]
["Das Rechenblatt enthält benutzerdefinierte Funktionen (Makros):",null,null,null,null,null,"Um Makros/Funktionen zu aktivieren, klicken Sie auf \"Entwicklertools\" und dort auf \"Makrosicherheit\""]
["MZBe(Wellelange; Impulsdauer) siehe MZBE.xlsm",null,null,null,null,null,"Einstellungen für Makros: Alle Makros aktivieren"]
["DTA(Figurenwinkel, Abstand, Strahldurchmesser0, Divergenz, Frequenz)",null,null,null,null,null,"Entwicklermakroeinstellungen: Zugriff … vertrauen"]
[null,"Strahldurchmesser0 = Strahldurchmesser am Laserausgang",null,null,null,null,"Alle Daten müssen in internationalen Einheiten angegeben werden, "]
["NOHD(Figurenwinkel, Laserleistung, Strahldurchmesser0, Divergenz, Frequenz)",null,null,null,null,null,"also als Meter, Radiant, Sekunden, Watt, Joule. Excel verarbeitet keine Einheiten!"]
[null,null,null,null,null,null,"Ausnahme: Wellenlänge, Maßzahl in nm!"]
["Test DTA",null,null,"MKSA-Einh."]
["(max.) Figurenwinkel",5,"°",{"$f":"B11*PI()/180","v":8.7266462599716474E-2}]
["Abstand",8,"m",{"$f":"B12","v":8}]
["Strahldurchmesser0",1.5,"mm",{"$f":"B13*0.001","v":1.5E-3}]
["Divergenz",1.5,"mrad",{"$f":"0.001*B14","v":1.5E-3}]
["Frequenz",25,"Hz",{"$f":"B15","v":25}]
["Verweildauer (DTA) =",{"$f":"1000*D16","v":3.5526140805588184},"ms",{"$f":"Verweilt(D11,D12,D13,D14,D15)","v":3.5526140805588182E-3},"s","Makro: Verweilt(Figurenwinkel, Abstand, Strahld0, Divergenz, Frequenz)"]
[]
["Strahlleistung",80,"mW",{"$f":"0.001*B18","v":0.08},"W"]
["Wellenlänge",null,null,460,"nm"]
["Schrittweite",null,null,0.1,"m"]
[]
["Test NOHD","für Schwingspiegel!",null,{"$f":"NOHD1(D18,D19,D11,D20,D13,D14,D15)","v":48.200000000000415},"m","Makro: NOHD1(power, Wellenlaenge, Figurenwinkel, Schritt, Strahld0, Divergenz, Frequenz)"]

{"sheet":"Tabelle2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tabelle3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}